|  |  |
| --- | --- |
| 定制家具清单 |  |
| **序号** | **名称** | **参考图片** | **参考规格及技术参数** | **规格** | **参考数量** | **单位** | **最高限价** | 合计 |
| **二层咖啡厅** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卡座 |  | 面料：采用优质环保西皮，柔软而富有韧性，手感舒适，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用 海绵：采用高密度、高回弹原生棉。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用多层实木框架，木制构件全部经过烘干处理，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用环保油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。  | 1400\*600\*800 | 24 | 张 | 1750 |  |
| 2 | 桌子 |  | 基材：采用25MM 厚E1级实木多层板贴皮；表面采用优质木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好；桌板内嵌锌合金预埋螺母，与桌脚和横梁的连接稳固可靠。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚：黑色碳素钢焊接而成，表面粉体涂装，呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，涂层 光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、飞漆等 | 1200\*600\*750 | 12 | 张 | 980 |  |
| 3 | 圆桌 |  | 基材：采用25MM厚E1级实木多层板贴皮；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。配件：采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、黑色哑光工艺。抗氧化能力强。层无漏喷、锈蚀和脱色、 掉色现象，涂层 光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 | 直径600\*750H | 9 | 张 | 750 |  |
| 4 | 椅子 |  | 面料：优质西皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。海绵：用高密度定型棉，密度为≥40kg/m³，回弹性能≥60%，压缩永久变形≤3%；理化性能符合国家现行标准。软硬适中，反复坐压不变形、不塌陷，表面涂有防止老化变形的保护膜；压膜量达到国家现行检测标准。质国标五金配件，耐氧化、耐腐蚀，经久耐用，符合金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017。 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用油性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。 | 550\*540\*440/780 | 18 | 张 | 800 |  |
| 合计: |  |  |  |  |
| 三层阅读区 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 书架 |  | 基材：采用25MM厚E1实木多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。  | 1400\*300\*1200 | 10 | 组 | 3100 |  |
| 2 | 桌子 |  | 基材：采用25MM厚E1实木多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差。油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感 脚：进口白蜡实木，含水率8%-12%%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。  | 1400\*700\*750 | 10 | 张 | 1800 |  |
| 3 | 椅子 |  | 面料：优质布艺覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮、工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，密度40#。软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 架子：进口白蜡实木，含水率≤9%，经高温烘烤，防虫、防霉变；表面采用水性清漆处理，抗磨花能力强、防水性能好。  | 590\*570\*780 | 40 | 张 | 2500 |  |
| 合计: |  |