配置表：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品 | 数量 | 参考规格要求 | 参考图片 |
| 简易尸体操作台 | 2 | 1、外部尺寸：长:2600mm.宽:850mm. 台面高度850mm。2、材质：采用优质304不锈钢板成型。3、重量：约50kg4、产品工艺：产品采用不锈钢焊接而成，自带平台，台面四周凸出，台面中间向下凹入。5、车轮：采用了4个万向带刹车的医疗轮，适用于地形不好的地方适用。 |  |
| 冰柜（存放遗体） | 2 | 六体尸体冷藏柜 功率2400瓦 电压220V 尺寸2.2米X1.62米X2米. 1、采用全不锈钢，采用榫卯结构技术。2、门口加有防抗低温／防老化恒温加热系统，保证在门关闭后门封条长期处于30－40℃的半软状态，可以长期保持密封性及延展性。3、加有恒温45-50℃除霜系统（防止结露／结水／结霜。）全不锈钢。4、启动后，冷冻室的温度达到-15℃，连续运行时间不应超过2h。5、达到稳定运行状态后，冷冻室的温度在-18℃～0℃之间。6、采用恒温杀菌法，（当取出遗体后手动关闭开关后，自动进入40-45度，进行消毒/杀菌/除霜/排水）。 |  |
| 电动遗体运输小推车（可升降） | 2 | 采用优质202不锈钢，外部尺寸：长:2300mm。宽:700mm。推车手离地高度900mm。1、升行到最高处停止，降行到最低处停止。其它高度可以自由调节及电动。2、采用2.5吨一体式液压系统，防倒置功能（倒置不出油，可以继续使用），集成油缸电机及液压系统。3、采用防爆型，可多次充电放电的12V-65Ah锂电池，有防止过充和放电过度功能，冲一次电大约使用2个月左右。4、5寸带刹车万向医疗轮4只。5、可太平柜、瞻仰棺等殡葬设备配套使用。 |  |