定制家具清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **家具名称** | **参考规格/mm** | **数量** | **单位** | **限价** | **参考图片** |
| 1 | 交班会议桌 | 10000\*2200\*750；1、桌面及桌腿全部采用优质环保ENF级三聚氰胺刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³,桌面厚度≥50mm；采用优质环保PVC封边，厚度≥2.0mm； 2、会议桌五金件：采用优质五金配件，经防腐防锈处理。台面含多功能线盒（带插座，≥4个；具体以用户需求为准，台下含走线功能。 | 1 | 张 | 12000 |  |
| 2 | 木制矮柜 | 一字型\*400\*900；1、基材：采用优质环保三聚氰胺双饰面板，板材厚度≥18mm；防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐 酸碱等；≥2mm优质pvc封边，采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，不受气温、湿度的变 化的影响，能长期不变形、不开裂。甲醛释放量等符合国家相关标准要求；优质环保胶水； 2、结构：上一层抽屉，下为对开门设计中间加二层隔板，采用优质铰链、滑轨、一字铝合金拉手，所有五金配件做防锈、防腐处理，符合国家相关标准要求； 3、颜色：采购人选择。 | 6.8 | 米 | 600 |  |
| 3 | 礼堂椅 | 常规；产品规格 :椅高：1000±5mm,坐高430±10mm，背到扶手540±10mm，背到座730±10mm，背到写字板820±10mm，扶手高610±10mm，座深520±10mm，中心距570±5mm,建议排距为900mm-1000mm。 1）扶手脚架：采用 1.6mm 优质钢板与钢模压制并焊制成形，并经打磨、除锈、磷化、静电喷粉、高温锔炉等工序处理,上架折边处采用优质铁板冲压向内折弯包边 2mm 加固，宽度为 80mm,长度 415mm面条冲压成直角型加强筋，从而加固站脚承重。金属表面经打磨、除锈、磷化处理后静电喷粉、高温锔炉等工序处理，表面光洁度并具有较好抗腐蚀性。 2）安装方式：椅站脚与地面接触采用固定结构，尺寸：宽75mm，长310mm,孔距235mm，用 M8膨胀螺丝+M12 膨胀胶固定于地面，表面卡扣式 PP 胶盖嵌入，起到防尘美观作用。 3）背外板采用优质多层旋切木皮经模具热压成型、经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面，背外板760\*505\*16mm。 4）座外板采用优质多层旋切木皮经模具热压成型、经仿形打磨工序、面压实木皮做多层油漆饰面，座外板400\*415\*12mm，外板具有36个吸音孔和排气孔，从而有效降低室内噪音。 5）扶手面：采用进口橡胶木精制而成，饰面为多种颜色选择的油漆面。扶手长420\*宽80\*厚23mm（±5 mm）。 6）背包内背海绵采用高密度PU冷发泡定型棉海绵尺寸为：680\*440\*75mm（±5），.座包内座海绵采用高密度PU冷发泡定型棉海绵尺寸为：490\*430\*140mm（±5）. 7）椅饰面：采用优质环保软质麻绒面料，针车成型，渗透力强,吸声效果好，甲醛含量≤0.012mg/kg,耐干摩擦色牢度≥4 级，起球≥3.5 级，耐酸碱汗渍色牢度≥4 级，撕破强力≥25N，断裂强力≥300N,可根据客户需求确定颜色。 8）写字板：内藏式折叠写字板，支架的连接件为直径14mm的圆钢。连接支架呈90度旋转使卡点刚好卡在卡口内，支架前端还有连接孔连接在脚架内，双重连接件使连接机构更加牢固。面板采用高密度中纤板，外冷压防火面板，面板上带有笔槽和杯槽（杯槽为多功能，可悬挂水瓶同时可放置杯子）四周 PU 封边。不用时可收藏于扶手内，使用极为方便，省空间，完全满足书写时的承重要求。写字板尺寸：266\*260\*15mm 9）扶手架侧面的挡板采用内插式工艺，且在写字板与扶手框相接处有面料保护层，防止写字板在收回时发生划伤的情况，挡板材质为采用厚3mm的优质密度板，加附毛麻面料和5 mm海绵。永不会因塑料老化问题而脱落，相比外扣式护板更加经久耐用。 10）坐垫机构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。座包采用弹簧回位，无噪音，使得回复主程协调一致，永久无故障使用。 | 40 | 把 | 600 |  |
| 4 | 木制矮柜 | 一字型\*400\*900；1、基材：采用优质环保三聚氰胺双饰面板，板材厚度≥18mm；防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐 酸碱等；≥2mm优质pvc封边，采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，不受气温、湿度的变 化的影响，能长期不变形、不开裂。甲醛释放量等符合国家相关标准要求；优质环保胶水； 2、结构：上一层抽屉，下为对开门设计中间加二层隔板，采用优质铰链、滑轨、一字铝合金拉手，所有五金配件做防锈、防腐处理，符合国家相关标准要求； 3、颜色：采购人选择。 | 3.55 | 米 | 600 |  |
| 5 | 木制矮柜 | 一字型\*400\*900；1、基材：采用优质环保三聚氰胺双饰面板，板材厚度≥18mm；防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐 酸碱等；≥2mm优质pvc封边，采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，不受气温、湿度的变 化的影响，能长期不变形、不开裂。甲醛释放量等符合国家相关标准要求；优质环保胶水； 2、结构：上一层抽屉，下为对开门设计中间加二层隔板，采用优质铰链、滑轨、一字铝合金拉手，所有五金配件做防锈、防腐处理，符合国家相关标准要求； 3、颜色：采购人选择。 | 7.7 | 米 | 600 |  |
| 6 | 水杯架 | 3000\*350\*1800；1、基材：采用优质环保三聚氰胺双饰面板，板材厚度≥18mm；防水性好，耐磨，抗刻划，耐高温，易清洁，耐 酸碱等；≥2mm优质pvc封边，采用高温封边热熔胶，经全自动封边机热压与板材粘连无缝，不受气温、湿度的变 化的影响，能长期不变形、不开裂。甲醛释放量等符合国家相关标准要求；优质环保胶水；  2、结构：上三层隔板，下对开门，所有五 金配件做防锈、防腐处理，符合国家相关标准要求； 3、颜色：采购人选择。 | 1 | 个 | 2700 |  |
| 7 | 会议桌 | 3600\*1000\*750mm 面板采用优质环保E1级实木颗粒板25mm，同色优质PVC（厚度≥2mm）封边；桌腿采用国标优质钢管(壁厚≥1.5mm),钢管表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化处理,优质环保高压静电喷塑；所有五金件做防腐、防锈处理。 | 1 | 张 | 2600 |  |
| 8 | 鞋柜 | 900\*400\*1200mm 对开门内置五块活动隔板。 基材均采用优质环保E1级实木颗粒板，面板板材厚度≥25mm；其余板材厚度≥18mm；同色优质PVC（厚度≥2mm）封边；优质门铰、铝合金拉手及五金连接件。 | 3 | 组 | 850 |  |
| 9 | 矮柜 | 450\*400\*670mm 单开门内置三块活动隔板。 基材均采用优质环保E1级实木颗粒板，面板板材厚度≥25mm；其余板材厚度≥18mm；同色优质PVC（厚度≥2mm）封边；优质门铰、铝合金拉手及五金连接件。 | 2 | 组 | 550 |  |
| 10 | 矮柜 | 450\*500\*670mm 单开门内置两块活动隔板。 基材均采用优质环保E1级实木颗粒板，面板板材厚度≥25mm；其余板材厚度≥18mm；同色优质PVC（厚度≥2mm）封边；优质门铰、铝合金拉手及五金连接件。 | 1 | 组 | 575 |  |
| 11 | 矮柜 | 450\*400\*670mm 上部为开放格，内高100mm，下部为单开门内置一块活动隔板。 基材均采用优质环保E1级实木颗粒板，面板板材厚度≥25mm；其余板材厚度≥18mm；同色优质PVC（厚度≥2mm）封边；优质门铰、铝合金拉手及五金连接件。 | 3 | 组 | 580 |  |
| 12 | 中柜 | 800\*400\*1000mm 单开门内置两块活动隔板。 基材采用国标一级冷轧钢板，喷塑前的钢板厚度≥0.8mm；钢板表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化处理后，优质环保静电亚光喷塑，漆膜涂层无明显流挂，无剥落、返锈、色差等现象；优质门铰、锁具及把手。 | 1 | 组 | 850 |  |
| 13 | 鞋柜 | 760\*410\*1400mm 单开门内置两块活动隔板，上面一块活动挡板。 基材采用国标一级冷轧钢板，喷塑前的钢板厚度≥0.8mm；钢板表面经脱脂、除锈、酸洗、磷化处理后，优质环保静电亚光喷塑，漆膜涂层无明显流挂，无剥落、返锈、色差等现象；优质门铰、锁具及把手。 | 1 | 组 | 820 |  |
| 14 | 输液椅 | 规格：900\*750\*1100，面料为环保PV压延仿皮，钢管喷塑，有三个角度可以调节，带旋转餐桌板。 | 10 | 组 | 1890 |  |
| 15 | 输液椅 | 规格：620\*630\*700，面料为环保PV压延仿皮，钢管喷塑，有三个角度可以调节，带旋转餐桌板。 | 15 | 组 | 1000 |  |